공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2023. 12. 4. ~ 2023. 12. 10. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	14.1	2.1	14.809	0.751	Ⅳ지역
대야하수	7.0	4.0	2.8	2.996	0.052	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	3.9	1.7	8.076	0.059
서수하수	6.5	3.2	3.1	13.538	0.080