공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2023. 12. 11. ~ 2023. 12. 17. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	12.5	2.4	10.714	0.487	Ⅳ지역
대야하수	7.0	4.1	2.8	3.026	0.052	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	3.8	1.8	9.291	0.060
서수하수	6.5	3.2	3.1	13.632	0.081