공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2023. 12. 25. ~ 2023. 12. 31. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	13.8	2.3	12.135	0.501	Ⅳ지역
대야하수	7.1	4.2	3.5	4.935	0.068	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	3.1	3.4	8.286	0.080
서수하수	6.7	2.8	3.0	9.212	0.059