공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 1. 7. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	13.6	2.1	13.110	0.500	Ⅳ지역
대야하수	7.0	4.8	3.4	4.935	0.068	Ⅰ지역
옥서하수	7.1	5.4	2.1	3.17	0.034
서수하수	6.6	3.1	3.1	7.802	0.087