공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 1. 8. ~ 2024. 1. 14. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.0	14.7	2.4	11.865	0.666	Ⅳ지역
대야하수	7.0	4.9	3.3	4.935	0.058	Ⅰ지역
옥서하수	7.0	4.4	1.8	4.791	0.053
서수하수	6.6	4.2	3.8	9.525	0.123