공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 1. 15. ~ 2024. 1. 21. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	13.5	3.2	12.191	0.763	Ⅳ지역
대야하수	6.9	3.4	3.3	4.935	0.061	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	4.0	1.6	9.342	0.025
서수하수	6.8	3.9	3.3	7.155	0.080