공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 2. 26. ~ 2024. 3. 3. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	12.3	3.6	8.622	0.254	Ⅳ지역
대야하수	6.8	4.0	3.5	6.926	0.075	Ⅰ지역
옥서하수	7.1	3.8	2.0	6.799	0.046
서수하수	6.8	2.9	3.2	5.830	0.070