공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 3. 4. ~ 2024. 3. 10. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	14.7	4.3	8.488	0.408	Ⅳ지역
대야하수	6.7	4.8	3.6	8.643	0.085	Ⅰ지역
옥서하수	7.1	4.5	2.2	4.969	0.040
서수하수	6.6	2.7	2.9	7.56	0.057