공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 3. 25. ~ 2024. 3. 31. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	12.9	3.7	10.206	0.558	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.5	3.4	6.189	0.067	Ⅰ지역
옥서하수	7.2	1.4	1.5	4.007	0.013
서수하수	6.6	1.5	2.7	6.456	0.071