공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 5. 13. ~ 2024. 5. 19. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.0	8.2	3.4	7.900	0.599	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.1	1.7	4.115	0.044	Ⅰ지역
옥서하수	7.4	3.7	1.4	1.964	0.036
서수하수	6.9	2.8	2.2	3.911	0.074