공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 5. 20. ~ 2024. 5. 26. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.4	9.2	2.5	8.614	0.518	Ⅳ지역
대야하수	6.6	5.2	1.6	7.265	0.045	Ⅰ지역
옥서하수	7.4	3.7	1.5	1.027	0.017
서수하수	6.7	2.7	2.1	4.164	0.056