공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 5. 27. ~ 2024. 6. 2. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.1	8.5	2.3	10.549	0.878	Ⅳ지역
대야하수	6.6	4.6	1.6	6.630	0.035	Ⅰ지역
옥서하수	7.3	1.6	1.4	1.159	0.015
서수하수	6.8	2.9	2.2	1.400	0.066