공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 6. 10. ~ 2024. 6. 16. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	10.8	2.6	10.826	1.045	Ⅳ지역
대야하수	6.6	4.8	1.7	2.666	0.047	Ⅰ지역
옥서하수	7.2	3.2	1.4	1.827	0.015
서수하수	6.7	2.6	2.2	1.353	0.054