공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 6. 17. ~ 2024. 6. 23. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	10.7	2.9	13.132	0.874	Ⅳ지역
대야하수	6.6	5.4	1.8	1.930	0.051	Ⅰ지역
옥서하수	7.2	3.4	1.5	3.583	0.021
서수하수	6.7	2.2	1.9	1.817	0.033