공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 7. 1. ~ 2024. 7. 7. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	7.6	2.6	14.728	0.784	Ⅳ지역
대야하수	6.8	3.9	1.7	1.731	0.034	Ⅰ지역
옥서하수	7.4	3.3	1.5	2.988	0.046
서수하수	7.0	1.9	2.2	3.845	0.045