공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 7. 8. ~ 2024. 7. 14. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	7.3	3.0	11.52	0.767	Ⅳ지역
대야하수	6.9	3.0	1.8	1.690	0.049	Ⅰ지역
옥서하수	7.4	2.9	1.6	1.470	0.102
서수하수	7.1	2.1	2.4	6.110	0.085