공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 7. 22. ~ 2024. 7. 28. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.5	7.5	3.0	10.489	0.733	Ⅳ지역
대야하수	6.8	2.2	1.6	2.426	0.079	Ⅰ지역
옥서하수	7.4	1.7	1.5	0.674	0.095
서수하수	7.1	0.8	2.3	4.339	0.082