공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 8. 12. ~ 2024. 8. 18. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.4	8.9	3.6	13.4	0.636	Ⅳ지역
대야하수	6.7	4.4	2.3	2.369	0.058	Ⅰ지역
옥서하수	7.2	1.8	1.5	8.355	0.036
서수하수	6.8	2.7	2.3	5.184	0.06