공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 9. 9. ~ 2024. 9. 15. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	9.3	3.6	11.501	1.006	Ⅳ지역
대야하수	6.8	3.7	2.3	3.909	0.066	Ⅰ지역
옥서하수	7.1	2.0	1.4	8.065	0.078
서수하수	6.8	2.7	2.0	4.376	0.065