공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 10. 21. ~ 2024. 10. 27. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.3	8.7	3.6	17.815	0.829	Ⅳ지역
대야하수	6.7	3.8	1.6	4.768	0.061	Ⅰ지역
옥서하수	7.0	3.1	1.4	6.674	0.065
서수하수	6.9	4.5	2.0	5.977	0.048