공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 11. 4. ~ 2024. 11. 10. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	11.8	3.5	15.219	0.838	Ⅳ지역
대야하수	6.6	4.2	2.8	6.059	0.067	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	2.8	1.5	7.602	0.068
서수하수	6.9	4.1	2.0	5.846	0.021