공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 12. 2. ~ 2024. 12. 8. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.1	10.3	3.4	8.671	0.470	Ⅳ지역
대야하수	6.5	4.2	2.9	5.038	0.072	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	3.6	2.8	3.341	0.040
서수하수	6.9	3.9	2.3	5.314	0.023