공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 12. 9. ~ 2024. 12. 15. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	10.3	4.0	10.434	0.857	Ⅳ지역
대야하수	6.5	3.6	2.8	2.569	0.061	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	3.1	2.7	8.605	0.016
서수하수	6.9	4.4	2.1	5.525	0.024