공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 12. 16. ~ 2024. 12. 22. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	10.3	4.0	10.434	0.857	Ⅳ지역
대야하수	6.4	3.1	2.6	2.897	0.044	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	3.2	2.7	8.551	0.037
서수하수	6.8	6.1	2.3	7.732	0.033