공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 12. 30. ~ 2025. 1. 5. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	10.6	3.7	13.540	0.836	Ⅳ지역
대야하수	6.5	0.7	2.4	3.066	0.044	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	3.0	2.9	8.389	0.024
서수하수	6.8	3.4	2.7	6.299	0.053