공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 1. 6. ~ 2025. 1. 12. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	11.7	4.2	12.364	0.751	Ⅳ지역
대야하수	6.5	0.5	2.2	3.781	0.038	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	3.0	2.8	10.085	0.015
서수하수	6.8	3.6	2.5	7.322	0.080