공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 1. 27. ~ 2025. 2. 2. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	10.6	4.2	14.48	0.728	Ⅳ지역
대야하수	6.3	6.8	2.5	7.185	0.043	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	3.8	2.7	7.142	0.053
서수하수	6.5	3.0	2.3	10.903	0.082