공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 2. 3. ~ 2025. 2. 9. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	11.4	4.2	13.864	0.728	Ⅳ지역
대야하수	6.5	5.4	2.6	5.720	0.044	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	3.4	2.7	9.734	0.022
서수하수	6.8	3.4	2.4	10.880	0.078