공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 4. 7. ~ 2025. 4. 13. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	12.5	3.6	15.462	0.693	Ⅳ지역
대야하수	6.8	6.5	4.6	5.936	0.093	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	2.5	1.9	8.014	0.062
서수하수	6.5	5.4	3.2	9.176	0.057