공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 6. 23. ~ 2025. 6. 29. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.1	7.5	3.7	6.949	0.663	Ⅳ지역
대야하수	6.7	3.6	3.3	3.522	0.057	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	2.2	1.8	3.613	0.087
서수하수	6.9	3.9	1.4	6.243	0.069