공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 7. 14. ~ 2025. 7. 20. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.1	8.8	3.7	9.421	1.102	Ⅳ지역
대야하수	6.4	4.0	3.1	6.430	0.073	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	1.9	1.7	7.855	0.091
서수하수	6.7	4.1	1.4	7.163	0.069