공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 7. 28. ~ 2025. 8. 3. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.2	7.1	3.7	7.542	1.035	Ⅳ지역
대야하수	6.7	4.8	3.9	3.629	0.044	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	1.9	1.7	5.649	0.083
서수하수	6.7	4.2	1.5	5.578	0.080