공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 8. 25. ~ 2025. 8. 31. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	7.6	2.1	9.824	0.830	Ⅳ지역
대야하수	6.8	5.0	1.8	4.595	0.070	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	0.8	1.7	7.853	0.090
서수하수	6.7	2.3	1.4	7.614	0.088