공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 10. 20. ~ 2025. 10. 26. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	9.4	4.3	11.041	0.871	Ⅳ지역
대야하수	6.7	3.3	2.0	3.923	0.068	Ⅰ지역
옥서하수	7.0	2.2	1.7	7.083	0.088
서수하수	6.6	2.7	1.4	6.339	0.052