공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 11. 17. ~ 2025. 11. 23. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	10.3	3.5	10.873	0.783	Ⅳ지역
대야하수	6.9	4.0	2.1	6.149	0.040	Ⅰ지역
옥서하수	6.5	1.7	1.6	5.167	0.045
서수하수	6.2	2.6	1.4	5.983	0.048