공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 11. 24. ~ 2025. 11. 30. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	12.2	3.9	10.136	0.671	Ⅳ지역
대야하수	6.8	5.0	2.0	3.316	0.037	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	2.8	1.6	2.537	0.051
서수하수	6.1	2.8	1.9	4.003	0.052