공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2025. 12. 8. ~ 2025. 12. 14. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.0	13.0	3.9	10.679	1.084	Ⅳ지역
대야하수	6.5	4.7	2.9	5.143	0.017	Ⅰ지역
옥서하수	6.5	3.3	1.7	5.172	0.049
서수하수	6.7	3.5	1.5	2.960	0.076