공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 1. 26. ~ 2026. 2. 1. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.5	11.1	2.5	11.884	0.770	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.9	2.9	5.205	0.017	Ⅰ지역
옥서하수	6.4	3.3	1.9	9.433	0.053
서수하수	6.5	4.7	1.5	6.931	0.048