공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 2. 16. ~ 2026. 2. 22. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	9.4	2.3	13.185	0.200	Ⅳ지역
대야하수	6.7	7.3	1.3	10.471	0.043	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	3.7	1.8	10.375	0.073
서수하수	6.5	5.4	1.5	6.220	0.010