공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 2. 23. ~ 2026. 3. 1. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	11.3	2.3	14.252	0527	Ⅳ지역
대야하수	6.7	6.7	1.2	7.068	0.049	Ⅰ지역
옥서하수	6.4	4.5	1.7	9.409	0.088
서수하수	6.6	5.8	1.5	2.984	측정기기 개선중