공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 15. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	11.8	2.3	12.531	0.713	Ⅳ지역
대야하수	6.8	6.1	1.2	1.938	0.045	Ⅰ지역
옥서하수	6.5	5.7	1.7	7.165	0.07
서수하수	6.7	5.7	2.1	4.554	0.021