공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 3. 16. ~ 2026. 3. 22. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	10.2	2.4	14.027	0.787	Ⅳ지역
대야하수	6.7	6.3	1.2	3.421	0.061	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	6.2	2.0	3.255	0.071
서수하수	6.5	6.0	2.2	9.818	0.052