공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 3. 23. ~ 2026. 3. 29. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	8.6	2.4	15.261	0.876	Ⅳ지역
대야하수	6.7	6.0	1.2	4.398	0.067	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	4.9	1.9	4.380	0.051
서수하수	6.5	5.6	1.3	7.792	0.047