공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 3. 30. ~ 2026. 4. 5. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	6.2	2.3	11.951	0.765	Ⅳ지역
대야하수	6.7	2.1	1.2	5.403	0.052	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	4.7	1.8	5.591	0.072
서수하수	6.7	5.0	1.3	5.800	0.049