군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2014년 03월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						슬러지 발생량 (톤)	건조슬러지 (톤)
	유입	방류	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
공공하수	151,652	137,065	133.6	118.7	125.6	38.238	3.769	396,503	3.5	16.8	2.9	11.698	0.722	542	123	20.7
대야하수	1,216	1,084	167.0	86.9	167.6	45.003	4.502	91,000	3.5	8.0	2.5	6.242	0.094	<30	27.87
옥서하수	855	715	160.7	84.2	160.6	42.370	4.216	84,645	3.4	7.4	2.8	4.470	0.087	<30	14.99
서수하수	724	644	132.9	68.7	116.9	39.058	3.968	77,032	3.7	7.3	3.1	9.882	0.118	<30	15.62
임피하수	282	219	177.8	91.2	184.1	50.240	4.766	91,581	4.0	8.9	4.2	9.268	0.136	<30	11.30
회현하수	260	224	139.3	73.6	149.6	41.403	4.184	76,677	3.5	8.2	3.0	11.196	0.138	<30	5.75