폐기물 매립장 운영･관리

❏ 위    치 : 군산시 새만금북로 630-28(내초동201-7)

- 폐기물 매립장 설치 승인 : 1994. 4.26 (광주지방환경청)

❏ 부지면적 : 277,229㎡(매립지 238,700㎡, 관리시설 38,529천㎡)

❏ 시설구조 : 셀(Cell)방식에 의한 준호기성 매립시설

- 준호기성 매립시설 : 집수관에 자연적 산소 공급 및 침출수 집수장치 구조

❏ 매립시설 : 3공구중 1,2공구 사용종료, 3공구 매립중(※ 반입 : 170 톤/일)

구 분		계	1공구(완료)	2공구(완료)	3공구(매립중)	비 고
매립면적(㎡)		238,700 (72,210평)	62,300 (18,850평)	68,600 (20,750평)	107,800 (32,610평)
매립 용적 (㎥)	매립용적	2,562,000	644,600	735,000	1,182,400	폐기물 993,100 복토재 189,300
	매립량	1,946,547	644,600	735,000	601,615
매립기간		1996. 4. ~ 매립종료시까지	1996. 4. ~ 2000. 3.	2000. 4. ~ 2006. 10.	2006. 11. ~ 매립종료시까지

➲ 3공구 2015년 01월기준  601천㎥ 매립(60.5%)

❏ 운영･관리 및 실적

❍ 폐 기 물 : 발생된 생활 및 사업장 폐기물 평균 170톤/일 매립

▶ 반입된 폐기물 100% 매립 후 해충방지를 위한 복토 및 소독

❍ 매립잔여량 : 약391천㎥

❍ 침 출 수 : 하수처리장으로 직송처리

▶ 200㎜ PE관 2.8㎞ 설치 : 1일 200 ~ 300톤 처리

❍ 매립가스 : 포집한 가스를 발전시설 연료로 사용하여 전기생산

▶ 1,000㎾/시간당 발전시설 1대 설치

▶ 2014년 전기생산량 : 2,281Mw/년,  337백만원(시수입 6,742천원)

□ 2015년 반입폐기물 내역

(단위 : 대/톤)

구분	총 계	생 활 폐 기 물				사업장
		소 계	직 영	서 해	잔재물
계	2,834/ 5,278	2,663/ 3,992	288/ 387	2,261/ 3,489	114/ 116	171/ 1,286
1월	2,834/ 5,278	2,663/ 3,992	288/ 387	2,261/ 3,489	114/ 116	171/ 1,286
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월