붙임 1		차량용 소화기 비치기준 등

□ 소화기 능력단위

○ 소화기의 소화능력은 단위로 표시한 것이 능력 단위*

* 소화기 1단위는 소나무(73㎝ x 73㎝) 90개 + 휘발류 1.5ℓ 연소 시
소화할 수 있는 능력을 말함.

□ 차량용 소화기 기준

○ 차량용 소화기는 본체용기 표면에 "자동차겸용"이라는 표시

※ 자동차용소화기는 현재 분말소화기만 생산(0.7Kg, 1.5Kg, 3.3Kg)

- 차량용 소화기는 진동시험, 고온시험 실시하여 내용물이 새거나 금가거나 파손 또는 현저한 변형이 생기지 아니하여야 함.

※ 「소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제30조(진동시험), 제37조(고온노출시험)

□ 소화기 설치(비치) 수량 및 위치

차량종류	규 격	소화기 규격 및 수량	설치(비치) 위치
승용자동차	5인승 이상	1단위*(0.7kg) 1개	사용하기 쉬운 곳
승합자동차	경형(1000cc 미만)	1단위(0.7kg) 1개	사용하기 쉬운 곳
	소형(15인승 이하)	2단위(1.5㎏) 1개 or 1단위(0.7kg) 2개	11인승 이상 운전석 또는 운전석과 옆으로 나란한 좌석 주위
	중형(16인~35인승)	2단위(1.5㎏) 2개	23인승 초과(너비 2.3m 초과) 운전자 좌석 부근 60㎝ X 20㎝ 이상의 공간 확보
	대형(36인승 이상)	3단위(3.3㎏) 1개 + 2단위(1.5㎏) 1개
화물자동차 특수자동차	중형(1톤 초과~5톤 미만)	1단위(0.7kg) 1개	사용하기 쉬운 곳
	대형(5톤 이상)	2단위(1.5㎏) 1개 or 1단위(0.7kg) 2개	사용하기 쉬운 곳

붙임 2		자동차에 설치하는 법정 소화기

소화기 표면에

“자동차겸용”표시

차량용 분말소화기

일반용 분말소화기	에어로졸식 소화용구

『일반 분말소화기』, 『에어로졸식 소화용구』는 가 아님

법정 차량용소화기