집중호우·강풍 대비 임산물 관리요령

1. 수실류

□ 사전준비

❍ 배수로를 정비하여 습해 예방 및 초생재배 과수는 풀베기

❍ 밀식재배는 철선지주를 점검하여 선의 당김 상태를 확인하고, 가지를 지주시설에 고정

❍ 울타리를 설치한 경우는 울타리의 고정상태를 점검하고 튼튼히 고정

❍ 바람이 불어오는 방향으로 방풍림이나 방풍망 설치

□ 사후관리

❍ 부러지거나 찢어진 가지는 깨끗하게 잘라낸 후 적용약제 발라주기

❍ 흙이 씻겨나가 노출된 뿌리에 흙덮기, 유실․매몰된 곳은 빨리 정비

❍ 쓰러진 나무는 토양이 젖어있는 상태에서 뿌리가 손상되지 않도록 세우고 보조지주를 설치

❍ 침․관수된 과원은 잎, 줄기 등에 묻은 오물을 씻어주고, 낙과된 과실과 유입된 흙을 제거하여 청결 유지

❍ 대추나무 탄저병 등 병해충 방제를 철저히 하고 병해충에 감염될 경우 약제 등 뿌려 주기

2. 산나물 등  노지재배 작물

□ 사전준비

❍ 배수로를 깊게 설치하여 습해 예방

❍ 지주를 설치하는 작물은 개별지주를 보강하여 쓰러짐을 방지

❍ 피복한 비닐이 날리거나 벗겨지지 않도록 땅에 고정

❍ 수확기가 된 임산물은 비 오기 전에 수확

□ 사후관리

❍ 쓰러진 작물 세워주기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 흙을 보완 해주기

❍ 생육 불량한 작물은 요소 등을 잎에 뿌려 주기

❍ 강우 후 발생 가능한 병해충 감염여부를 확인하고 방제 철저

3. 기계장비

□ 사전준비

❍ 장비에 묻은 흙이나 먼지 등 오물과 습기를 제거한 후 기름칠하여 통풍이 잘 되고 비가 맞지 않는 곳에 덮개를 씌워 보관

❍ 공기 청정기, 연료․오일여과기 등을 깨끗이 청소하고 각종 클러치나 벨트는 풀림상태로 조작

□ 사후관리

❍ 침수된 장비는 시동을 걸지 말고 물로 깨끗이 닦은 후 습기를 제거한 다음 기름칠하고 수리전문가의 점검을 받은 다음 사용

❍ 기화기, 공기청정기, 연료여과기 및 연료통 등은 습기가 없도록 깨끗이 청소하거나 새 것으로 교환

4. 표고하우스 등 시설물

□ 사전준비

❍ 풍수해 위험지구 내 시설물 관리 및 보수

❍ 수방자재 장비 미리 확보 및 비축관리

❍ 강풍이 불 때는 비닐하우스를 밀폐하고 끈으로 튼튼히 고정하여 골재와 비닐을 밀착시켜 피해예방

❍ 비닐 교체예정인 하우스는 비닐을 미리 제거하여 피해 예방

□ 사후관리

❍ 복구인력 및 장비동원 피해 시설물 응급복구 실시

❍ 내재해형 규격설계에 의한 시설물 설치 등 피해 재발방지대책 수립

5. 임업인 안전사고 예방준수 등

❍ 저지대․상습 침수지역은 대피 준비하고, 고압전선(가로등, 신호등) 근처 접근 금지

❍ 천둥․번개․홍수 등의 위험이 있을 경우 건물 안이나 낮은 지역으로 대피

❍ 집 주변의 산사태 위험이 있는지 살피고 대피 준비

❍ 다리나 하천도로는 안전한지 확인한 후에 이용

❍ 집중호우 및 강풍으로 임산물에 피해발생 시 읍‧면‧동에 신고