농장출입구 자동소독기 설치지원사업 신청서

□ 신청자 현황

성 명		생년월월
주 소		연 락 처
축 종		사육두수
축사형태		축사면적	㎡

□ 사업신청내역

사업비 : 금1,234,567원(금일이삼사오육칠원)
업체명	물품명	수량	금액 (VAT 포함, 원)	부가세 환급 여부
				여□ 부□
				여□ 부□
				여□ 부□

※ 견적서 반드시 첨부(장비(시설) 세부설치기준 참조하여 작성).

※ 보조금은 사업비에서 부가가치세(자부담 원칙)를 제외 후 보조비율로 산정함.

위와 같이『2021년 농장출입구 자동소독기 설치지원사업』을 신청하며 사업대상자 선정기관이 본인의 아래 개인정보를 처리하는 것에 동의합니다.

사업신청과 관련한 개인정보수집 ․ 이용에 동의합니다.

사업신청과 관련된 고유식별번호(주민등록번호등) 수집 ․ 이용에 동의합니다.

사업대상자 선정과 관련된 개인정보의 제공에 동의합니다.

신청일 :  2021년    월    일

신청자 :                  (인)

군산시장   귀하

<참고> : 사업신청과 관련된 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 사항

< 개인정보 수집·이용 동의 사항 >

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 농어민 지원을 위한 농수산 보조·융자 등의 사업추진시, 적합한 대상자 선정 및 사업관리

2. 수집하려는 개인정보의 항목

- 사업신청서의 각 항목(이름, 주소 및 연락처 등)

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

- 농수산 보조·융자 등의 사업 유효 기간 내

4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

- 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

< 고육식별번호(주민등록번호 등) 수집·이용 동의 사항 >

1. 고유식별정보의 수집·이용 목적

- 농어민 지원을 위한 농수산 보조·융자 등의 사업 추진시, 신청자의 본인확인, 신청대상물에 대한 소유권 등 확인, 년차별 지원내역 확인 및 농림사업 지원내역확인 등의 관리

2. 수집하려는 고유식별정보의 항목

- 사업신청서의 고유식별정보(주민등록번호, 외국인등록번호)

3. 고유식별정보의 보유 및 이용기간

- 농수산 보조·융자 등의 사업 유효 기간 내

4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

- 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

< 개인정보의 제공 동의 사항 >

1. 개인정보를 제공받는 자

- 농수산 보조·융자 등의 정책사업과 연관된 사업의 수행기관

2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적

- 농수산 정책사업과 연관된 업무를 추진하기 위한 확인 및 대조 등의 업무처리

3. 제공하는 개인정보의 항목

- 사업신청서의 각 항목(이름, 주소 및 연락처 등)

4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간

- 농수산사업과 연관된 업무의 추진 기간 내

5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

- 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

장비(시설) 세부설치기준

가. 구동장치 및 펌프

1) 전동모터 : 2hp이상

2) 펌프 : 상용압력 25㎏/㎠이상 또는 최고압력 35㎏/㎠이상

3) 약제 분사량 : 30ℓ/min(1,800ℓ/hr)

나. 약제 분사 장치

1) 노즐 및 약대는 약제에 강한 스테인레스 스틸 등을 사용한 제품

2) 노즐수는 편측 12개 이상으로 비거리가 충분 할 것,
약대당 노즐수는 6개 이상

3) 차량바닦 소독용 노즐 8개 이상

4) 약제분사장치(약대) 높이는 2.5m,
편측에 2개이상(총약대 4개)으로 설치

5) 동파 방지장치 장착(열선 및 약액 회수장치) - 동일 효과가 있는 장치 가능

다. 콘트롤박스 및 차량감지센서

1) 콘트롤박스는 외부에서 안전 작동할 수 있을 것

2) 차량감지센서는 자동·수동 겸용으로 하고 타이머가 있을 것

라. 약제 공급장치 : 탱크용량은 100ℓ이상

마. 기타

1) 기계실(콘트롤박스 및 기계·약제탱크 설치) 보온 설비 설치

2) 과속 방지 장치 설치

3) 바람막이 설치 양쪽(최소 가로 2m × 세로 2.5m)