붙임		퇴비 시료채취 방법

<퇴비 시료채취>ᅟᅡᆫ내하

① 퇴적장에 저장된 부숙된 퇴비를 교반한다. (시료채취 작업은 이물질이 없는 바닥이나, 깔판을 깔고 실시)	② 퇴비더미 중 5∼10군데에서 시료를 2kg 정도 채취한다
③ 채취한 시료를 원추형으로 쌓는 작업을 3회 반복한다	④ 쌓여진 원추를 정점으로부터 수직으로 눌러내려 평평하게 한다
⑤ 평평하게 놓인 퇴비를 선형으로 4등분한다	⑥ 대각으로 A와 A를 선택하고 B와 B를 버린다
⑦ ③∼⑥의 작업을 3회 반복한 뒤 시료를 500g 정도 채취한다	⑧ 채취한 시료는 용기 또는 비닐봉지 (지퍼팩 등)에 넣고 밀봉한다

❍ 퇴비 샘플 채취 후 농업기술센터 과학영농종합분석실에 직접 제출